# 正点原子 Alpha 开发板引脚资源

> 器件: XC7Z020CLG400-2 (ZYNQ-7020)
> 开发板: ALIENTEK Alpha

## LED

| 信号 | 引脚 | Bank | IOSTANDARD |
|------|------|------|------------|
| led[0] | U14 | 34 | LVCMOS33 |
| led[1] | U19 | 34 | LVCMOS33 |
| led[2] | W22 | 34 | LVCMOS33 |
| led[3] | V22 | 34 | LVCMOS33 |

## 按键

| 信号 | 引脚 | Bank | IOSTANDARD | 说明 |
|------|------|------|------------|------|
| key[0] | T18 | 34 | LVCMOS33 | PL 按键 0 |
| key[1] | R18 | 34 | LVCMOS33 | PL 按键 1 |

## 蜂鸣器

| 信号 | 引脚 | Bank | IOSTANDARD |
|------|------|------|------------|
| beep | V17 | 34 | LVCMOS33 |

## UART (PL)

| 信号 | 引脚 | Bank | IOSTANDARD |
|------|------|------|------------|
| uart_rxd | N17 | 34 | LVCMOS33 |
| uart_txd | N18 | 34 | LVCMOS33 |

## HDMI

| 信号 | 引脚 | Bank | IOSTANDARD |
|------|------|------|------------|
| hdmi_clk_p | H16 | 35 | TMDS_33 |
| hdmi_clk_n | H17 | 35 | TMDS_33 |
| hdmi_data_p[0] | D19 | 35 | TMDS_33 |
| hdmi_data_n[0] | D20 | 35 | TMDS_33 |
| hdmi_data_p[1] | C20 | 35 | TMDS_33 |
| hdmi_data_n[1] | B20 | 35 | TMDS_33 |
| hdmi_data_p[2] | B19 | 35 | TMDS_33 |
| hdmi_data_n[2] | A20 | 35 | TMDS_33 |
| hdmi_oen | F17 | 35 | LVCMOS33 |

## 以太网 RGMII

| 信号 | 引脚 | Bank | IOSTANDARD |
|------|------|------|------------|
| eth_txck | U13 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_txctl | V13 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_txd[0] | V14 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_txd[1] | V15 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_txd[2] | U15 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_txd[3] | U16 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_rxck | W14 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_rxctl | W15 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_rxd[0] | Y14 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_rxd[1] | W16 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_rxd[2] | Y16 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_rxd[3] | V16 | 34 | LVCMOS33 |
| eth_rst_n | W19 | 34 | LVCMOS33 |

## PL 时钟

| 信号 | 引脚 | 频率 | IOSTANDARD |
|------|------|------|------------|
| sys_clk_p | N18 | 50MHz | LVCMOS33 |

> 注意: ZYNQ PS 的 DDR 和 MIO 引脚由 PS 预设自动配置，无需手动约束。

## XDC 示例

```tcl
# ── LED ──
set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports {led[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led[0]}]
set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports {led[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led[1]}]

# ── 按键 ──
set_property PACKAGE_PIN T18 [get_ports {key[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {key[0]}]
```
